{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Space cooling","SEER","","","4.65","4.65"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","512","716"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","B","B"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","5.65","6.78"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,082","2,499"]
["Efikasiteti nominal","Annual energy consumption","","kWh","1,165","1,813","2,153","2,159"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.01"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41","3.41"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","C","D","C","C"]
["","","Ngrohje","","B","B","B","B"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Shënime","","","","(1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","(2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]
["","","","","(3) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]