{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Space cooling","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","716","1,550"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","B"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","D"]
["","","Ngrohje","","B"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Shënime","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(2) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(3) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","(4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Ftohja e hapësirës","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","1559"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","4811"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","","","A+++ ~ D"]