{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-C / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","ADEQ50C2VEB / ARXS50L2V1B","ADEQ60C2VEB / ARXS60L2V1B","ADEQ71C2VEB / ARXS71L2V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","kW","5.00 (1)","5.70 (1)","6.80 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","kW","5.50 (1)","7.00 (1)","7.50 (1)"]
["Shënime","","","(1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(1) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]
["","","","(2) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(2) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(2) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2"]
["","","","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]