{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUY","AZAS125MUY","AZAS140MUY"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","990","990","990"]
["","","","Gjerësia","mm","940","940","940"]
["","","","Thellësia","mm","320","320","320"]
["Pesha","Njësia","","","kg","72","72","79"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohje","Ambienti","Min.","°C DB","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°C DB","46","46","46"]
["","Ngrohje","Ambienti","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","70","71","73"]
["","Ngrohje","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","53","53","54"]
["","Ngrohje","","Nom.","dBA","57","57","57"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Mbushja","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Gjatësia e tubacioneve","Maks.","OU - IU","m","30","30","30"]
["","","Sistemi","Ekuivalent","m","50","50","50"]
["","","","Pa ngarkesë","m","30","30","30"]
["","Mbushje shtesë me agjent ftohës","","","kg/m","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30","30","30"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","16","16","16"]
["Shënime","","","","","(1) - Sipas ENER Lot 21","(1) - Sipas ENER Lot 21","(1) - Sipas ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(2) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(2) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë."]
["","","","","","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","","(4) - Standard teknik evropian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16 A për fazë.","(4) - Standard teknik evropian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16 A për fazë.","(4) - Standard teknik evropian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16 A për fazë."]