{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","990","990","1,430"]
["","","","Gjerësia","mm","940","940","940"]
["","","","Thellësia","mm","320","320","320"]
["Pesha","Njësia","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht"]
["Gama e funksionimit","Ftohja","Ambienti","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","Ambienti","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Ngrohje","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Ngrohje","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Regjimi i qetësisë së natës","","Niveli 1","dBA","49","49","49"]
["Antipiretik","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Gjatësia e tubacioneve","Maks.","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Sistemi","Ekuivalent","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Pa ngarkesë","m","30","30","30"]
["","Mbushje shtesë me agjent ftohës","","","kg/m","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Aksesore Standarde","Fasheta lidhëse për kabllot","","","","2","2","2"]
["","Manual instalimi","","","","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Rryma - 50Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Shënime","","","","","(1) - Për kombinim me njësitë e brendshme FCAG~AVEB","(1) - Për kombinim me njësitë e brendshme FCAG~AVEB","(1) - Për kombinim me njësitë e brendshme FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(2) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(2) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A"]