{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Bardhezi","Bardhezi","Bardhezi","Bardhezi"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Gjerësia","mm","597","597","597","597"]
["","","","Thellësia","mm","634","634","634","634"]
["Pesha","Njësia","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Kategoria","","","","Shikoni shënimin 1","Shikoni shënimin 1","Shikoni shënimin 1","Shikoni shënimin 1"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Maks.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Maks.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Shikoni shënimin 7","Shikoni shënimin 7","Shikoni shënimin 7","Shikoni shënimin 7"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Emri","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frekuenca","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensioni","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Siguresat e rekomanduara","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Shënime","","","","","(1) - Montimi ≤ kategoria I: e përjashtuar nga 2014/68/BE për shkak të nenit 1, 2f","(1) - Montimi ≤ kategoria I: e përjashtuar nga 2014/68/BE për shkak të nenit 1, 2f","(1) - Montimi ≤ kategoria I: e përjashtuar nga 2014/68/BE për shkak të nenit 1, 2f","(1) - Montimi ≤ kategoria I: e përjashtuar nga 2014/68/BE për shkak të nenit 1, 2f"]
["","","","","","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes)."]
["","","","","","(3) - Bazuar në dT nga 45 K","(3) - Bazuar në dT nga 45 K","(3) - Bazuar në dT nga 45 K","(3) - Bazuar në dT nga 45 K"]
["","","","","","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit"]
["","","","","","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë."]
["","","","","","(8) - Referojuni skicës elektrike dhe manualit të instalimit për siguresat e rekomanduara në varësi të furnizimit me energji dhe lidhjes së rrjetit","(8) - Referojuni skicës elektrike dhe manualit të instalimit për siguresat e rekomanduara në varësi të furnizimit me energji dhe lidhjes së rrjetit","(8) - Referojuni skicës elektrike dhe manualit të instalimit për siguresat e rekomanduara në varësi të furnizimit me energji dhe lidhjes së rrjetit","(8) - Referojuni skicës elektrike dhe manualit të instalimit për siguresat e rekomanduara në varësi të furnizimit me energji dhe lidhjes së rrjetit"]