{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHYHBH-AV32"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHYHBH05AAV32","CHYHBH05AFV32","CHYHBH08AFV32"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë","E bardhë","E bardhë"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","902","902","902"]
["","","","Gjerësia","mm","450","450","450"]
["","","","Thellësia","mm","164","164","164"]
["Pesha","Njësia","","","kg","30.0","30.0","30.0"]
["PED","Kategoria","","","","","Neni 3§3, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC","Neni 3§3, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit","Niveli i qarkullimit të ujit","Ngrohje","Maks.","l/min","23.0 (5)","23.0 (5)","23.0 (5)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","25 (7)","25 (7)","25 (7)"]
["","","","Maks.","°C","50 (7)","50 (7)","50 (7)"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230","230"]
["Lidhjet e telave","Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit","","Sasia","","2","2","2"]
["","","","Shënime","","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)"]
["Shënime","","","","","(1) - Vetëm për njësinë e brendshme","(1) - Vetëm për njësinë e brendshme","(1) - Vetëm për njësinë e brendshme"]
["","","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), duke shmangur bojlerin","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), duke shmangur bojlerin","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), duke shmangur bojlerin"]
["","","","","","(4) - Min. required","(4) - Min. required","(4) - Min. required"]
["","","","","","(5) - Duke shmangur bojlerin","(5) - Duke shmangur bojlerin","(5) - Duke shmangur bojlerin"]
["","","","","","(6) - Sipas EN14825","(6) - Sipas EN14825","(6) - Sipas EN14825"]
["","","","","","(7) - Për diapazonin e funksionimit të *HYHB* dhe *HYKOMB33AA, shihni skicën e gamës së operacionit","(7) - Për diapazonin e funksionimit të *HYHB* dhe *HYKOMB33AA, shihni skicën e gamës së operacionit","(7) - Për diapazonin e funksionimit të *HYHB* dhe *HYKOMB33AA, shihni skicën e gamës së operacionit"]