{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ6V / ERLA11DAV3","EBVH11S23DJ6V / ERLA11DAV3","EBVH11S18DJ6V / ERLA11D2V3","EBVH11S23DJ6V / ERLA11D2V3","EBVH16S18DJ6V / ERLA14DAV3","EBVH16S23DJ6V / ERLA14DAV3","EBVH16S18DJ6V / ERLA14D2V3","EBVH16S23DJ6V / ERLA14D2V3"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Uji i ngrohtë shtëpiak nga 10°C në 50°C","","Nom.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Koha e ngrohjes nga 10°C në 50°C","orë","","","","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C","1 orë 25 min. në temperaturë ambienti 7°C"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Klimë mesatare","","Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","3.23","3.23","3.23","3.23","3.22","3.22","3.22","3.22"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","4.63","4.63","4.63","4.63","4.60","4.60","4.60","4.60"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Shënime","","","","","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825"]
["","","","","","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°."]