{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04EA6V","EHBX04EF6V","EHBX08EA6V","EHBX08EF6V"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Bardhezi","Bardhezi","Bardhezi","Bardhezi"]
["","Materiali","","","","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","840","840","840","840"]
["","","","Gjerësia","mm","440","440","440","440"]
["","","","Thellësia","mm","390","390","390","390"]
["Pesha","Njësia","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Kategoria","","","","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Shikoni shënimin 7","Shikoni shënimin 7","Shikoni shënimin 7","Shikoni shënimin 7"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Emri","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekuenca","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensioni","V","230","230","230","230"]
["","Siguresat e rekomanduara","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Shënime","","","","","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes)."]
["","","","","","(3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(3) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(5) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(6) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(7) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së kontrollit është vetëm për ngrohësin përforcues. Kutia e çelësit të kutisë së kontrollit furnizohet përmes njësisë së jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë."]
["","","","","","(8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(8) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)"]
["","","","","","(9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale","(9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale","(9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale","(9) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale"]