{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ08S18EJ9W","EHVZ08S18EA9W","EHVZ08S23EJ9W"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Bardhezi","Bardhezi","Bardhezi"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1,650","1,650","1,850"]
["","","","Gjerësia","mm","595","595","595"]
["","","","Thellësia","mm","625","625","625"]
["Pesha","Njësia","","","kg","125","125","133"]
["PED","Kategoria","","","","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1","Art. 4.3, Shikoni shënimin 1"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Shikoni shënimin 9","Shikoni shënimin 9","Shikoni shënimin 9"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Emri","","9W","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~","3~"]
["","","","Frekuenca","Hz","50","50","50"]
["","","","Tensioni","V","400","400","400"]
["","Siguresat e rekomanduara","","","A","20","20","20"]
["Shënime","","","","","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(1) - Kategoria e njësisë PED: Art3§3: përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes)."]
["","","","","","(3) - Bazuar në dT nga 45 K","(3) - Bazuar në dT nga 45 K","(3) - Bazuar në dT nga 45 K"]
["","","","","","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit"]
["","","","","","(5) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(5) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(5) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(7) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(7) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(8) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë.","(8) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë.","(8) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë."]
["","","","","","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë."]
["","","","","","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)"]
["","","","","","(11) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(11) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(11) - 2 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)"]