{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":102,"n_cols":7,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHH2E-AV33"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHH2E200AAV33","EKHH2E260AAV33"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Domestic hot water heating","","Indoor unit","dBA","","53"]
["","","","Outdoor unit","dBA","","52"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Kategoria e efikasitetit të energjisë në ngrohjen e ujit","","","A+"]
["","","","Rregullim temperature me termostat","°C","","55"]
["","","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","","XL"]
["","Klimë e ftohtë","","AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike)","kWh","","1,826"]
["","Klimë e ngrohtë","","AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike)","kWh","","1,296"]
["","Klimë mesatare","","AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike)","kWh","","1,323"]
["Equivalent hot water","Max","","","l","","342"]
["Pompa ngrohëse","Automatic defrost start","","","°C","","-2"]
["","Diapazoni i funksionimit","Ambienti","Min.","°CDB","","-7"]
["","","","Maks.","°CDB","","38"]
["","Casing","","Material","","","Mbulesa: Finiturë e lartë EPP"]
["","","","Colour","","","White body / black top"]
["","Presioni i sistemit","","Maks.","bar","","7"]
["","Defrost method","","","","","Aktiv me valvul gazi të nxehtë"]
["COP","","","","","3.30 (2), 2.88 (1)","3.10 (1), 3.60 (2)"]
["Antipiretik","GWP","","","","","1,430.0"]
["","Mbushja","","","kg","","0.900"]
["","Lloji","","","","","R-134a"]
["Kompresori","Type","","","","","Rotary non-inverter"]
["Dimensionet","Njësia","","Diametri","mm","","650"]
["","","","Lartësia","mm","","2,000"]
["Ujë i ngrohtë shtëpiak","Dalja","","Nom","kW","","1.8"]
["Tank","Installation","","Solar thermal connection possible","","","Jo"]
["","Integrated heating element power","","Nom.","kW","","1.5"]
["","Casing","","Material","","","ABS e gdhendur"]
["","","","Ngjyra","","","E bardhë"]
["","Dimensionet","Njësia","Lartësia","mm","","1,500"]
["","Diapazoni i funksionimit","Ana e ujit","Maks.","°C","","56"]
["","","","Min.","°C","","10"]
["Pesha","Njësia e ambalazhuar","","","kg","","115"]
["","Njësia","","Bosh","kg","","95"]
["","","","E plotë","kg","","349"]
["Vendi i instalimit","","","","","","E brendshme"]
["Kategoria IP","","","","","","IP-X4"]
["Të përgjithshme","Përshkrimi i produktit","","Pompa e nxehtësisë ajër-ujë","","","po"]
["","Detajet e furnitorit/prodhuesit","","Emri dhe adresa","","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Heat up time","Max.","","","hh:mm","","10:14:00, 07:56:46"]
["Pompa ngrohëse","Furnizimi me energji","","Frekuenca","Hz","","50"]
["","","","Rryma maksimale e funksionimit","A","","2"]
["","","","Faza","","","1P"]
["","","","Tensioni","V","","230"]
["Tank","Furnizimi me energji","","Faza","","","1P"]
["","","","Frekuenca","Hz","","50"]
["","","","Tensioni","V","","230"]
["Shënime","","","","","(1) - Sipas EN16147-2011, temperatura në hyrje 7°C, temperatura e dhomës 20°C, hyrja e ujit të ftohtë 10°C","(1) - Sipas EN16147-2011, temperatura në hyrje 7°C, temperatura e dhomës 20°C, hyrja e ujit të ftohtë 10°C"]
["","","","","","(2) - Sipas EN16147-2011, temperatura në hyrje 15°C, temperatura e dhomës 20°C, hyrja e ujit të ftohtë 10°C","(2) - Sipas EN16147-2011, temperatura në hyrje 15°C, temperatura e dhomës 20°C, hyrja e ujit të ftohtë 10°C"]
["","","","","","","(3) - Temperatura e brendshme: 29°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 46°CDB, 24°CWB"]
["","","","","","","(4) - Temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB; temperatura e jashtme: 35°CDB, 24°CWB"]
["Koha e nxehjes","Maks.","","","hh:mm","08:17:00, 06:30:44"]
["Ujë i ngrohtë shtëpiak","Dalja","","Nom","kW","1.8"]
["Uji i ngrohtë ekuivalent","Maks","","","l","275"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1714"]
["","","","Diametri","mm","650"]
["Pesha","Njësia","","Bosh","kg","83"]
["","","","E plotë","kg","282"]
["","Njësia e ambalazhuar","","","kg","103"]
["Vendi i instalimit","","","","","E brendshme"]
["Kategoria IP","","","","","IP-X4"]
["Kompresori","Lloji","","","","Rotativ jo-inverter"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430.0"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","1.29"]
["","Mbushja","","","kg","0.900"]
["Pompa ngrohëse","Veshja e jashtme","","Ngjyra","","Trup i bardhë / pjesë e sipërme e zezë"]
["Pompa e nxehtësisë","Veshja e jashtme","","Materiali","","Mbulesa: Finiturë e lartë EPP"]
["Pompa ngrohëse","Diapazoni i funksionimit","Ambienti","Min.","°CDB","-7"]
["","","","Maks.","°CDB","38"]
["","Metoda e shkrirjes","","","","Aktiv me valvul gazi të nxehtë"]
["Pompa e nxehtësisë","Nisja automatike e shkrirjes","","","°C","-2"]
["Pompa ngrohëse","Presioni i sistemit","","Maks.","bar","7"]
["Rezervuari","Diapazoni i funksionimit","Ana e ujit","Maks.","°C","56"]
["","","","Min.","°C","10"]
["Depozita","Fuqia e elementit të integruar të ngrohjes","","Nom.","kW","1.5"]
["Rezervuari","Veshja e jashtme","","Ngjyra","","E bardhë"]
["","","","Materiali","","ABS e gdhendur"]
["","Dimensionet","Njësia","Lartësia","mm","1210"]
["Depozita","Instalimi","","Mundësi për lidhje termike diellore","","Jo"]
["Të përgjithshme","Përshkrimi i produktit","","Pompa e nxehtësisë ajër-ujë","","Po"]
["","Detajet e furnitorit/prodhuesit","","Emri dhe adresa","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","L"]
["Ngrohje e ujit të ngrohtë në shtëpi","Të përgjithshme","","Kategoria e efikasitetit të energjisë në ngrohjen e ujit","","A+"]
["","","","Rregullim temperature me termostat","°C","55"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje e ujit të ngrohtë në shtëpi","","Njësia e jashtme","dBA","52"]
["","","","Njësia e brendshme","dBA","53"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Klimë mesatare","","AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike)","kWh","835"]
["","Klimë e ftohtë","","AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike)","kWh","1091"]
["","Klimë e ngrohtë","","AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike)","kWh","756"]
["Pompa ngrohëse","Furnizimi me energji","","Faza","","1P"]
["","","","Frekuenca","Hz","50"]
["","","","Tensioni","V","230"]
["","","","Rryma maksimale e funksionimit","A","2"]
["Rezervuari","Furnizimi me energji","","Faza","","1P"]
["","","","Frekuenca","Hz","50"]
["","","","Tensioni","V","230"]