{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA11D2W1","ERLA11DAW1","ERLA14D2W1","ERLA14DAW1"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","870","870","870","870"]
["","","","Gjerësia","mm","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Thellësia","mm","460","460","460","460"]
["Pesha","Njësia","","","kg","101","101","101","101"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ngrohje","I lartë","m³/min","55.8","55.8","70.4","70.4"]
["","","Ftohje","I lartë","m³/min","70.4","70.4","85","85"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["","Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi","","Maks.","°CDB","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["","Mbushja","","","kg","3.8","3.8","3.8","3.8"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","26","26","26","26"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Termoizolimi","","","","Tuba lëngu dhe gazi","Tuba lëngu dhe gazi","Tuba lëngu dhe gazi","Tuba lëngu dhe gazi"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Faza","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","400","400","400","400"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","16","16","16","16"]
["Shënime","","","","","(1) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(1) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(1) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(1) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","(2) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°."]