{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF6V7 / EPRA14DAV37","ETBX16EF6V7 / EPRA16DAV37","ETBX16EF6V7 / EPRA18DAV37"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Maks.","","","kW","10.18 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Min.","kW","0.88 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Maks.","kW","2.09 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)"]
["","Ftohje","","Nom.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["COP","","","","","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","3.62","3.62","3.62"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","4.57","4.57","4.57"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A+++","A+++","A+++"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Shënime","","","","","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511"]
["","","","","","(6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë"]