{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAW1","ETSH16P50EF / EPRA14DAW1","ETSH16P30EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA18DAW1","ETSH16P30EF / EPRA18DAW1"]
["Ngrohje e ujit të ngrohtë në shtëpi","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","L","XL","L","XL","XL"]
["","Klimë mesatare","","Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00"]
["Njësia e brendshme","","","","","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit)","%","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Maks.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Maks.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Shënime","","","","","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511"]
["","","","","","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","","kW","","","","","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","","","","","9.00"]
["","Maks.","","","kW","","","","","","11.60"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Min.","kW","","","","","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","","","","","","1.80"]
["","","","Maks.","kW","","","","","","2.58"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","","","","","","L"]
["","Klimë mesatare","","Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit","","","","","","","A+"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","","","","","","3.57"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","","","","","","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","","","","","","4.71"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","","","","","","A+++"]