{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAV37","ETSH16P50EF / EPRA14DAV37","ETSH16P30EF / EPRA16DAV37","ETSH16P50EF / EPRA16DAV37","ETSH16P30EF / EPRA18DAV37","ETSH16P50EF / EPRA18DAV37"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Nom.","","","kW","569","569","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Maks.","","","kW","1,018.00","1,018.00","1,091.00","1,091.00","1,212.00","1,212.00"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Min.","kW","88.00","88.00","95.00","95.00","105.00","105.00"]
["","","","Nom.","kW","122","122","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Maks.","kW","209.00","209.00","224.00","224.00","249.00","249.00"]
["COP","","","","","467.00","467.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Klimë mesatare","","Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Shënime","","","","","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511"]