{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX-D / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30DA / EPRA14DAV3","ETSX16P50DA / EPRA14DAV3","ETSX16P30DA / EPRA16DAV3","ETSX16P50DA / EPRA16DAV3","ETSX16P30DA / EPRA18DAV3","ETSX16P50DA / EPRA18DAV3"]
["Njësia e brendshme","","","","","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Maks.","","","kW","10.18","10.18","10.91","10.91","12.12","12.12"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Min.","kW","0.88","0.88","0.95","0.95","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Maks.","kW","2.09","2.09","2.24","2.24","2.49","2.49"]
["","Ftohje","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["","Uji i ngrohtë shtëpiak nga 10°C në 50°C","","Nom.","kWh","3.92","5.78","3.92","5.78","3.92","5.78"]
["Koha e ngrohjes nga 10°C në 50°C","hr","","","","9 orë 20 min. në temperaturë ambienti 7°C","2 orë 18 min. në temperaturë ambienti 7°C","9 orë 20 min. në temperaturë ambienti 7°C","2 orë 18 min. në temperaturë ambienti 7°C","9 orë 20 min. në temperaturë ambienti 7°C","2 orë 18 min. në temperaturë ambienti 7°C"]
["COP","","","","","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Klimë mesatare","","Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit","","A","A","A","A","A","A"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Shënime","","","","","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511"]