{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":60,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SRB1","EWAT115B-SRB1","EWAT135B-SRB1","EWAT155B-SRB2","EWAT175B-SRB1","EWAT195B-SRB2","EWAT205B-SRB2","EWAT215B-SRB1","EWAT240B-SRB2","EWAT260B-SRB2","EWAT290B-SRB1","EWAT310B-SRB2","EWAT310B-SRC1","EWAT320B-SRC2","EWAT330B-SRB2","EWAT340B-SRB1","EWAT350B-SRB2","EWAT350B-SRC1","EWAT380B-SRC2","EWAT420B-SRB2","EWAT430B-SRC2","EWAT460B-SRB2","EWAT480B-SRC2","EWAT510B-SRB2","EWAT570B-SRB2","EWAT570B-SRC2","EWAT610B-SRB2","EWAT620B-SRC2","EWAT670B-SRB2","EWAT670B-SRC2","EWAT730B-SRC2","EWAT790B-SRC2","EWAT860B-SRC2","EWAT960B-SRC2","EWAT085B-SRA1 (Archived)","EWAT115B-SRA1 (Archived)","EWAT135B-SRA1 (Archived)","EWAT155B-SRA2 (Archived)","EWAT175B-SRA1 (Archived)","EWAT195B-SRA2 (Archived)","EWAT205B-SRA2 (Archived)","EWAT215B-SRA1 (Archived)","EWAT240B-SRA2 (Archived)","EWAT260B-SRA2 (Archived)","EWAT290B-SRA1 (Archived)","EWAT310B-SRA2 (Archived)","EWAT330B-SRA2 (Archived)","EWAT340B-SRA1 (Archived)","EWAT350B-SRA2 (Archived)","EWAT420B-SRA2 (Archived)","EWAT460B-SRA2 (Archived)","EWAT510B-SRA2 (Archived)","EWAT570B-SRA2 (Archived)","EWAT610B-SRA2 (Archived)","EWAT670B-SRA2 (Archived)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","61.2 (1)","64.7 (1)","66.4 (1)","63.3 (1)","68.3 (1)","65.3 (1)","66.6 (1)","69.4 (1)","68.1 (1)","68.2 (1)","68.5 (1)","68.7 (1)","68.8","68.8","68.8 (1)","69.6 (1)","68.9 (1)","69.0","69.8","69.8 (1)","69.9","69.9 (1)","70.0","70.5 (1)","70.5 (1)","70.6","70.6 (1)","70.7","71.1 (1)","70.8","71.2","71.2","71.5","71.6","61.2","64.7","66.4","63.3","68.3","65.3","66.6","69.4","68.1","68.2","68.5","68.7","68.8","69.6","68.9","69.8","69.9","70.5","70.5","70.6","71.1"]
["Diapazoni i funksionimit","Ana e ajrit","Ftohje","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Ana e ujit","Ftohje","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Metoda e nisjes_","","","","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","","","","Direkt në linjë","","","","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","","Direkt në linjë"]
["","Sasia","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","3","3","4","3","4","4","4","4","4","5","5","5","6","5","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","4","3","4","4","5","5","6","6","6"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit","Lloji","","","","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal"]
["Pesha","Pesha e funksionimit","","","kg","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,853","2,020","2,308","2,187","2,234","2,336","2,454","2,364","2,316","2,733","2,852","2,959","3,094","3,099","3,251","3,526","3,694","3,960","3,905","4,321","4,014","4,544","4,922","5,375","5,611","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,849","1,951","2,268","2,296","2,350","2,324","2,784","2,954","3,111","3,360","3,762","4,089"]
["","Njësia","","","kg","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,842","2,004","2,289","2,164","2,206","2,317","2,434","2,345","2,288","2,705","2,824","2,920","3,066","3,063","3,223","3,484","3,634","3,918","3,828","4,279","3,937","4,467","4,845","5,298","5,512","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,843","1,935","2,251","2,277","2,330","2,304","2,754","2,921","3,078","3,312","3,718","4,053"]
["EER","","","","","2.27","2.61","2.34","2.28","2.26","2.48","2.37","2.21","2.6","2.49","2.31","2.44","2.757","2.634","2.41","2.7","2.35","2.502","3.003","2.71","2.771","2.45","2.586","2.48","2.32","2.969","2.37","2.801","2.55","2.674","2.844","2.762","2.907","2.738","2.26","2.6","2.33","2.27","2.26","2.47","2.36","2.21","2.59","2.48","2.3","2.44","2.41","2.69","2.35","2.7","2.43","2.46","2.31","2.35","2.53"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.95","4.07","3.9","3.81","4.1","3.88","3.97","3.73","4.09","3.89","4.12","4.05","3.96","4.2","3.97","4.09","4.13","4.02","4.13","4.01","4.1"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","","","","","675","","","","","","","675","","","","675","","675","","","","","","","","","","","","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Qarqet","","Sasia","","","","","2","","","","","","","1","","","","2","","2","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Ngarkesa","","","kg","7.1","8.4","8.4","13","10.7","13.9","14.4","12.3","18.2","18.8","19","25.7","22","25","25","25.5","24","30","31","34.3","35","35.5","39","40.6","41.5","45","44.4","50","44.7","53","59","63","68","77","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","38","36","42","43","50","44","57","58","60","62","80","90"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","76","105","124","150","165","181","201","204","231","249","266","290","297.62","308.38","312","330","331","334.14","373.60","398","415.25","444","463.29","488","534","553.35","579","605.02","638","647.77","714.95","768.57","835.75","933.57","76.32","104.78","123.67","149.61","164.58","180.89","199.92","203.05","230.33","247.63","265.52","289.52","310.75","328.17","329.79","397.33","441.96","486.05","532.44","576.51","634.99"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit","Vëllimi i ujit","","","l","","","","7","","","","","","","16","","","","19","","19","","","","","","","","","","","","","","","","","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","16","19","19","20","19","28","28","28","42","42","42"]
["","Lloji","","","","","","","Pllakë e kallaisur","","","","","","","Pllakë e kallaisur","","","","Pllakë e kallaisur","","Pllakë e kallaisur","","","","","","","","","","","","","","","","","","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","","","","65.9","","","","","","","115","","","","129","","140","","","","","","","","","","","","","","","","","","33.8","40.3","53.1","65.9","72.8","73.2","84.7","91.9","89.1","100","115","118","129","122","140","147","181","197","230","244","251"]
["Sound power level","Ftohje","","Nom.","dBA","78.6 (1)","82.5 (1)","84.1 (1)","81.6 (1)","86.3 (1)","83.9 (1)","85.2 (1)","87.8 (1)","87 (1)","87.2 (1)","87.5 (1)","88.2 (1)","87.9","87.8","88.3 (1)","89.1 (1)","88.4 (1)","88.1","89.5","89.8 (1)","89.6","89.8 (1)","89.7","90.4 (1)","90.5 (1)","90.8","91 (1)","90.9","91.8 (1)","91.0","91.9","91.9","92.6","92.7","78.6","82.5","84.1","81.6","86.3","83.9","85.2","87.8","87","87.2","87.5","88.2","88.3","89.1","88.4","89.8","89.8","90.4","90.5","91","91.8"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Thellësia","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","2,514","2,514","3,226","3,226","3,226","2,514","3,594","4,126","3,594","4,126","3,594","4,126","4,126","4,674","5,025","4,674","5,874","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,874"]
["","","","Lartësia","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Kontrolli i kapacitetit","Kapaciteti minimal","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","22","21","13","33","19","19","18","17","16","15","14","14","12","22","11","20","17","18","17","15","14","25","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","13","33","19","17","15","14","12","11","17"]
["","Metoda","","","","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Staged","Staged","Staged","E ndryshueshme","Staged","E ndryshueshme","E ndryshueshme","Staged","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","","Nom.","l/s","","","","11,352","","","","","","","17,064","","","","21,330","","21,330","","","","","","","","","","","","","","","","","","4,929","7,396","7,396","11,352","9,838","14,202","14,202","12,325","17,064","17,064","17,064","21,330","21,330","25,596","21,330","29,862","29,862","34,128","34,128","38,394","46,926"]
["","","Ftohje","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","21,470","21,460","","","","21,470","32,200","","32,200","","32,200","","","42,940","","42,940","","42,940","53,670","53,670","64,400","64,400"]
["","Shpejtësia","","","rpm","","","","1,200","","","","","","","780","","","","780","","780","","","","","","","","","","","","","","","","","","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit - avulluesi","Rënia e presionit të ujit","Ftohje","Nom.","kPa","","","","","","","","","","","","","46.76","44.30","","","","51.80","64.25","","69.54","","86.14","","","20.47","","24.22","","18.52","22.34","25.63","30.07","29.62"]
["","Vëllimi i ujit","","","l","","","","","","","","","","","","","22.95","27.27","","","","27.27","27.27","","35.37","","35.37","","","58.80","","58.80","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Kompresori","Metoda e nisjes_","","","","","","","Direkt në linjë","","","","","","","Direkt në linjë","","","","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","","","","","","","","","","","","","","","","","","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Diapazoni i tensionit","","Maks.","%","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","0","0","","-10","","0","0","-10","0","-10","0","-10","-10","0","-10","0","-10","0","0","0","0","0"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","","","","","","","","","","","","","400","400","","","","400","400","","400","","400","","","400","","400","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Njësia","Rryma maksimale e njësisë për madhësinë e telit","","","A","76","106","102","","174","204","200","181","207","204","","257","269","273","","273","","316","332","356","379","437","428","445","526","487","534","537","544","584","642","693","752","849"]
["","Rryma e nisjes","","Maks","A","213","313","324","","462","384","395","498","410","420","","573","693","697","","588","","735","750","636","792","681","838","719","763","891","801","936","843","979","1,032","1,078","1,131","1,219"]
["","Rryma e punës","Ftohja","Nom.","A","62","71","87","","119","123","139","151","151","165","","202","195","210","","202","","236","232","245","272","298","319","324","378","344","402","392","414","434","459","503","529","615"]
["","","","Maks","A","73","86","96","","132","156","167","168","182","193","","243","245","249","","258","","287","302","307","344","351","390","389","433","443","471","488","513","531","584","630","683","771"]
["Shënime","","","","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","","","","","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0"]
["","","","","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","","","","","","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281","(2) - Në përputhje me standardin EN14825: 2013 temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","","","","","","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(3) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues"]
["","","","","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","(4) - Certifikimi i referohet vetëm nivelit të përgjithshëm të fuqisë së zhurmës.","","","","","","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(4) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent"]
["","","","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","","","","","","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(5) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës."]
["","","","","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","","","","","","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(6) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet."]
["","","","","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","","","","","","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(7) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi."]
["","","","","","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","","","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","","","(8) - Lëngu: Uji","","(8) - Lëngu: Uji","","(8) - Lëngu: Uji","(8) - Lëngu: Uji","","(8) - Lëngu: Uji","","(8) - Lëngu: Uji","","","","","","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(8) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues"]
["","","","","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","(9) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","","","","","","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD","(9) - Opsioni FANMOD përbëhet nga rregullimi i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit dhe përmirëson funksionimin me ngarkesë të pjesshme. Njësitë Single-V si standard janë të pajisura me kontrollin e vazhdueshëm të ventilatorit, njësitë Multi-V kërkojnë ventilatorëve 99 - VFD"]
["","","","","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","(10) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","","","","","","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(10) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%."]
["","","","","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","(11) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","","","","","","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(11) - Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje."]
["","","","","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","(12) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","","","","","","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(12) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve."]
["","","","","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","(13) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","","","","","","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(13) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve"]
["","","","","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","(14) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","","","","","","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(14) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar."]
["","","","","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","(15) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","","","","","","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(15) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1"]
["","","","","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","","","","","","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(16) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave"]
["Ftohja e hapësirës","ηs,c","","","%","161","173","161","","166.2","162.2","167.8","161","179.8","164.2","","172.2","","","","179","","","","179","","179.8","","179.4","179","","179","","179"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","","675","675","675","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Qarqet","","Sasia","","1","1","1","","1","2","2","1","2","2","","2","1","2","","1","","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Motori i vent.","Transmetimi","","","","Ndërprerja e fazës.","Ndërprerja e fazës.","Ndërprerja e fazës.","","Ndërprerja e fazës.","Ndërprerja e fazës.","Ndërprerja e fazës.","Ndërprerja e fazës.","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Pa karbonçina","Pa karbonçina","","Drejtuar me VFD","","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Drejtuar me VFD","Pa karbonçina","Drejtuar me VFD","Pa karbonçina","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Pa karbonçina","Drejtuar me VFD","Pa karbonçina","Drejtuar me VFD","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina"]
["IPLV","","","","","4.67","4.97","4.5","","4.74","4.64","4.91","4.66","4.93","4.27","","4.82","5.485","4.999","","5","","5.319","5.324","4.81","5.339","4.92","5.382","4.93","5.04","5.557","5.03","5.557","5.01","5.525","5.650","5.484","5.630","5.550"]
["Lidhjet e tubacioneve","Hyrja/dalja e ujit të avulluesit (Diametri i jashtëm)","","","","76.1","76.1","76.1","","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","","88.9","88.9mm","88.9mm","","76.1","","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","","4.23","4.13","4.27","4.1","4.57","4.18","","4.38","5.013","4.700","","4.55","","4.806","4.895","4.55","4.913","5.57","4.902","4.56","4.55","5.124","4.55","5.083","4.55","5.022","5.206","5.232","5.284","5.121"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","33.7","40.3","53","","73","73.2","84.6","91.9","89","99.9","","119","108.0","117.1","","122","","133.5","124.4","147","149.9","181","179.2","197","230","186.4","244","216.0","251","242.2","251.4","278.3","287.5","341.0"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["Ventilatori","Lloji","","","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","","Helikë direkte","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte"]
["","Sasia","","","","4","6","6","","8","10","10","10","4","4","","5","4","4","","6","","4","6","7","6","7","6","8","8","8","9","8","11","8","10","10","12","12"]
["Shënime","","","","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","","(17) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi."]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit - avulluesi","Lloji","","","","","","","","","","","","","","","","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","","","","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","","Pllakë e kallaisur","","Pllakë e kallaisur","","","Pllakë e kallaisur","","Pllakë e kallaisur","","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur","Pllakë e kallaisur"]
["Diapazoni i funksionimit","Ana e ajrit","Ftohje","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","-20","-20","","","","-20","-20","","-20","","-20","","","-20","","-20","","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","52","52","","","","52","52","","52","","52","","","52","","52","","52","52","52","52","52"]
["","Ana e ujit","Avulluesi","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","-13","-13","","","","-13","-13","","-13","","-13","","","-13","","-13","","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","30","30","","","","30","30","","30","","30","","","30","","30","","30","30","30","30","30"]