{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":40,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-CZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAT016CZH-A1","EWAT016CZHBA1","EWAT016CZHCA1","EWAT021CZHAA1","EWAT021CZH-A1","EWAT021CZHCA1","EWAT021CZHBA1","EWAT025CZHAA1","EWAT025CZH-A1","EWAT025CZHBA1","EWAT025CZHCA1","EWAT032CZHAA1","EWAT032CZH-A1","EWAT032CZHCA1","EWAT032CZHBA1","EWAT040CZHAA1","EWAT040CZHAA2","EWAT040CZH-A2","EWAT040CZH-A1","EWAT040CZHCA1","EWAT040CZHBA1","EWAT040CZHCA2","EWAT040CZHBA2","EWAT050CZHAA2","EWAT050CZH-A2","EWAT050CZHBA2","EWAT050CZHCA2","EWAT064CZHAA2","EWAT064CZH-A2","EWAT064CZHCA2","EWAT064CZHBA2","EWAT090CZHAA2","EWAT090CZH-A2","EWAT090CZHCA2","EWAT090CZHBA2","EWAT016CZHAA1 (Archived)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","Nom.","dBA","59.7","59.7","59.7","","59.7","59.7","59.7","","61.7","61.7","61.7","","62.2","62.2","62.2","","","62.8","63.2","63.2","63.2","62.8","62.8","","63.8","63.8","63.8","","65.4","65.4","65.4","","67.0","67.0","67.0"]
["Kompresori","Lloji","","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale"]
["","Sasia","","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","","2","1","1","1","2","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit","Lloji","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Pesha","Pesha e funksionimit","","kg","257","257","257","","280","280","280","","280","280","280","","386","386","386","","","537","385","385","385","537","537","","537","537","537","","636","636","636","","735","735","735"]
["","Njësia","","kg","256","256","256","","278","278","278","","278","278","278","","383","383","383","","","531","382","382","382","531","531","","531","531","531","","630","630","630","","727","727","727"]
["EER","","","","2.89","2.89","2.89","","3.15","3.15","3.15","","2.98","2.98","2.98","","3.14","3.14","3.14","","","3.15","2.97","2.97","2.97","3.15","3.15","","3.02","3.02","3.02","","2.93","2.93","2.93","","2.85","2.85","2.85"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","Charge","","kg","3.00","3.00","3.00","","5.50","5.50","5.50","","5.50","5.50","5.50","","7.00","7.00","7.00","","","12.0","8.00","8.00","8.00","12.0","12.0","","12.0","12.0","12.0","","13.0","13.0","13.0","","16.0","16.0","16.0"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","16.2","16.2","16.2","","21.2","21.2","21.2","","25.9","25.9","25.9","","32.8","32.8","32.8","","","41.8","40.1","40.1","40.1","41.8","41.8","","51.3","51.3","51.3","","64.5","64.5","64.5","","88.9","88.9","88.9"]
["Sound power level","Ftohje","Nom.","dBA","76.0","76.0","76.0","","76.0","76.0","76.0","","78.0","78.0","78.0","","79.0","79.0","79.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","81.0","81.0","","83.0","83.0","83.0","","85.0","85.0","85.0"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","1,152","1,152","1,152","","1,152","1,152","1,152","","1,152","1,152","1,152","","1,752","1,752","1,752","","","2,306","1,752","1,752","1,752","2,306","2,306","","2,306","2,306","2,306","","2,906","2,906","2,906","","3,506","3,506","3,506"]
["","","Thellësia","mm","802","802","802","","802","802","802","","802","802","802","","802","802","802","","","814","802","802","802","814","814","","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814"]
["","","Lartësia","mm","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878"]
["Kontrolli i kapacitetit","Kapaciteti minimal","","%","18","18","18","","14","14","14","","12","12","12","","19","19","19","","","14","15","15","15","14","14","","12","12","12","","15","15","15","","14","14","14"]
["","Metoda","","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825"]
["","","","","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit."]
["","","","","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["Power input","Ftohje","Nom.","kW","5.60","5.60","5.60","","6.70","6.70","6.70","","8.70","8.70","8.70","","10.4","10.4","10.4","","","13.3","13.5","13.5","13.5","13.3","13.3","","17.0","17.0","17.0","","22.0","22.0","22.0","","31.2","31.2","31.2"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","6.29","6.29","","6.05","6.05","6.05","","6.25","6.25","6.25","","","6.37","5.87","5.87","5.87","6.37","6.37","","5.92","5.92","5.92","","5.88","5.88","5.88","","5.61","5.61","5.61"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["","Materiali","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera"]
["Ventilatori","Sasia","","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","3","3","3","","4","4","4"]
["","Lloji","","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht"]
["Motori i vent.","Transmetimi","","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675.0","675.0","675.0"]
["","Qarqet","Sasia","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","","2","1","1","1","2","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Lidhjet e tubacioneve","Hyrja/dalja e ujit të avulluesit (Diametri i jashtëm)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","2''","1''1/4","1''1/4","1''1/4","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''"]