{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)"]
["Kontrolli i kapacitetit","Metoda","","","","E ndryshueshme (inverter)","E ndryshueshme (inverter)","E ndryshueshme (inverter)","E ndryshueshme (inverter)","E ndryshueshme (inverter)","E ndryshueshme (inverter)"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)"]
["Dimensionet","Njësia","","Thellësia","mm","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Lartësia","mm","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Gjerësia","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Pesha","Njësia","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["","Materiali","","","","Çelik me pak karbon, i veshur me zink","Çelik me pak karbon, i veshur me zink","Çelik me pak karbon, i veshur me zink","Pllakë çeliku e galvanizuar e veshur me poliestër","Pllakë çeliku e galvanizuar e veshur me poliestër","Pllakë çeliku e galvanizuar e veshur me poliestër"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit","Lloji","","","","","","","Fletë me efikasitet të lartë dhe lloji i tubit me nën-ngrohës të integruar","Fletë me efikasitet të lartë dhe lloji i tubit me nën-ngrohës të integruar","Fletë me efikasitet të lartë dhe lloji i tubit me nën-ngrohës të integruar"]
["Ventilatori","Sasia","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Lloji","","","","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës"]
["Motori i ventilatorit","Transmetimi","","","","","","","Transmetim direkt","Transmetim direkt","Transmetim direkt"]
["Kompresori","Sasia","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues inverter i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues inverter i mbyllur hermetikisht","Kompresor rrotullues inverter i mbyllur hermetikisht"]
["Kompresori","Metoda e nisjes_","","","","","","","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter"]
["Diapazoni i funksionimit","Ana e ajrit","Ftohje","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43","43","43"]
["Gama e funksionimit","Ana e ujit","Avulluesi","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Maks.","°CDB","22","22","22","22","22","22"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Mbushja","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Qarqet","","Sasia","","","","","1","1","1"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Diapazoni i tensionit","","Min.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","10","10","10"]
["Njësia","Rryma e punës","","Maks","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Shënime","","","","","(1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","","","","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit."]
["","","","","","","","","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]