{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Ftohja e hapësirës","Kapaciteti","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","1,345","1,300"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","2,211","2,534"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["Njësia e jashtme","","","","AZAS100M7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","9.50 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","10.8 (2)"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","9.50"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","586"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2182"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D"]