{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Piping connections","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","12.70","12.70"]
["","Drain","OD","mm","VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)","VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","270","321"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A++"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A+"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","1,426","1,646"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","705","820"]
["","EER","","","3.55","3.48"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","B"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","6.00","7.00"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]