{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","15.50"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","","","","","","","","","","","","","","3.30","3.39","3.39","3.30","3.30","2.50"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.97","","","3.61"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","1,003"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Ngrohje","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","","","","","","","","","","","","A","A++","A++","A","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","5.10","6.80","6.72","5.10","5.10","6.44"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","467","350","355","467","467","1,249"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","","","","","","","","","","","","A","A+","A+","A","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.00","6.33","6.33","6.00","6.00","11.56"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","3.80","4.20","4.20","3.80","3.80","4.27"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","2,211","2,110","2,110","2,211","2,211","3,795"]
["Shënime","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]