{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","9.5","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Nom.","","kW","","","10.8","","13.5","","","15.5"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","3.20","3.11","3.30","3.05","2.91","2.95","2.91","2.40"]
["","COP","","","","","3.54","","3.41","","","3.41"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","","1,439","","2,062"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","","A","","C"]
["","","Ngrohje","","","","B","","B"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A","A++","B","A","B","B"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","5.10","5.10","6.50","4.80","5.30","4.80","4.80","6.18"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","652","652","512","875","793","875","875","1,300"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A","A+","A","A+","A","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60","8.03","7.60","7.60","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.10","3.80","4.01","3.82","3.80","4.18"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,797","2,800","2,596","2,800","2,804","2,786","2,800","3,872"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]