{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71FVEB","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","36"]
["","","Mesatar","dBA","33"]
["","","I ulët","dBA","29"]
["","Ftohje","Medium","dBA","33"]
["","","I ulët","dBA","29"]
["","","I lartë","dBA","36"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","Manual instalimi dhe përdorimi","Manual instalimi dhe përdorimi","Manual instalimi dhe përdorimi","Manual instalimi dhe përdorimi"]
["","Manual instalimi","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["Antipiretik","GWP","","","675","675","675","675"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","15.9"]
["","Kullimi","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Paneli dekorues 4","Dimensionet","Thellësia","mm","950","950","950","950"]
["","","Gjerësia","mm","950","950","950","950"]
["","","Lartësia","mm","50","50","50","50"]
["","Modeli","","","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri"]
["","Ngjyra","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Pesha","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","53"]
["","Ngrohje","","dBA","53"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","840","840","840","840"]
["","","Thellësia","mm","840","840","840","840"]
["","","Lartësia","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Pesha","Njësia","","kg","25.0","26.0","26.0","26.0"]
["Paneli i dekorimit","Pesha","","kg","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Përmasat","Lartësia","mm","130"]
["","","Thellësia","mm","950"]
["","","Gjerësia","mm","950"]
["","Ngjyra","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Voltage","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","(1) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(1) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(1) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(1) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","(2) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(2) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(2) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(2) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["","","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","","44","45","45"]
["","","Mesatar","dBA","","39","40","41"]
["","","I ulët","dBA","","33","35","37"]
["","Ftohje","Medium","dBA","","39","40","41"]
["","","I ulët","dBA","","33","35","37"]
["","","I lartë","dBA","","44","45","45"]
["Lidhjet e tubacioneve","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","","61","61","61"]
["","Ngrohje","","dBA","","61","61","61"]
["Paneli i dekorimit","Pesha","","kg","","10","10","10"]
["","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Përmasat","Lartësia","mm","","130","130","130"]
["","","Thellësia","mm","","950","950","950"]
["","","Gjerësia","mm","","950","950","950"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]