{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","I lartë","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","I ulët","dBA","","33","35","37"]
["","Ftohje","","I ulët","dBA","","33","35","37"]
["","","","I lartë","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","","","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi"]
["","Manual instalimi","","","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Zorrë kullimi","","","","","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","","","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese"]
["","Rondele për varëset","","","","","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset"]
["","Vida","","","","","Vida","Vida","Vida"]
["","Udhëzues instalimi","","","","","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi"]
["","Izolues për rakorderi","","","","","2","2","2"]
["","Tamponë izolues","","","","","4","4","4"]
["","Gominë izoluese kullimi","","","","","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi"]
["","Mbërthyes","","","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["Sistemet e kontrollit","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Paneli dekorues 4","Dimensionet","","Thellësia","mm","","50","50","50"]
["","","","Gjerësia","mm","","950","950","950"]
["","","","Lartësia","mm","","950","950","950"]
["","Modeli","","","","","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri"]
["","Ngjyra","","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Pesha","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","","61","61","61"]
["","Ngrohje","","","dBA","","61","61","61"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","","840","840","840"]
["","","","Thellësia","mm","","840","840","840"]
["","","","Lartësia","mm","","288","288","288"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","26","26","26"]
["Paneli dekorativ","Pesha","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Modeli","","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","","130","130","130"]
["","","","Thellësia","mm","","950","950","950"]
["","","","Gjerësia","mm","","950","950","950"]
["","Ngjyra","","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","50","50","50"]
["","Emri","","","","","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër."]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","288"]
["","","","Gjerësia","mm","840"]
["","","","Thellësia","mm","840"]
["Pesha","Njësia","","","kg","25"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","I lartë","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","I ulët","m³/min","12.2"]
["","","Ngrohje","I lartë","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","I ulët","m³/min","12.2"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","53"]
["","Ngrohje","","","dBA","53"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","I ulët","dBA","29"]
["","Ngrohje","","I lartë","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","I ulët","dBA","29"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9"]
["","Kullimi","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Paneli dekorativ","Modeli","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","130"]
["","","","Gjerësia","mm","950"]
["","","","Thellësia","mm","950"]
["","Pesha","","","kg","10.3"]
["Paneli dekorues 2","Modeli","","","","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","130"]
["","","","Gjerësia","mm","950"]
["","","","Thellësia","mm","950"]
["","Pesha","","","kg","10.3"]
["Paneli dekorues 3","Modeli","","","","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","50"]
["","","","Gjerësia","mm","950"]
["","","","Thellësia","mm","950"]
["","Pesha","","","kg","5.4"]
["Paneli dekorues 4","Modeli","","","","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","950"]
["","","","Gjerësia","mm","950"]
["","","","Thellësia","mm","50"]
["","Pesha","","","kg","5.4"]
["Sistemet e kontrollit","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Sistemet e kontrollit","Telekomandë me tela","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","VE"]
["","Faza","","","","1~"]
["","Furnizimi me energji-=-Frekuenca","","Frekuenca","","50"]
["","Furnizimi me energji-=-Tensioni","","Tensioni","","220-240"]