{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","C","C"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Efikasiteti nominal","Annual energy consumption","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","A"]
["","","Ngrohje","","B","B","B"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Shënime","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale)."]
["","","","","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)"]
["","","","","","","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","","(5) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC"]
["","","","","","","(6) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]