{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","40","40"]
["","","I ulët","dBA","33","33"]
["","Ftohje","I ulët","dBA","33","33"]
["","","I lartë","dBA","40","40"]
["Sisteme kontrolli","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","Nom.","kW","0.35"]
["","Ngrohje","Nom.","kW","0.35"]
["Boshllëku i kërkuar i tavanit >","mm","","","350","350"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","66","66"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","1,400","1,400"]
["","","Thellësia","mm","700","700"]
["","","Lartësia","mm","300","300"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Çelik i galvanizuar"]
["","Colour","","","Pa bojë (galvanizuar)","Not painted"]
["Pesha","Njësia","","kg","45","45"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik","I lartë","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","625","625"]
["Paneli dekorativ","Pesha","","kg","6.5","6.5"]
["","Modeli","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensionet","Lartësia","mm","55","55"]
["","","Thellësia","mm","500","500"]
["","","Gjerësia","mm","1,500","1,500"]
["","Ngjyra","","","E bardhë (10Y9 / 0.5)","E bardhë (10Y9 / 0.5)"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m","(1) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Vlerat e presionit të zhurmës janë përmendur për një njësi të instaluar me thithje nga mbrapa."]
["","","","","(4) - Vlerat e presionit të zhurmës janë përmendur për një njësi të instaluar me thithje nga mbrapa.","(4) - Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC"]
["","","","","(5) - Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC","(5) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7.5m (horizontalisht); diferenca e nivelit: 0m"]