{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQSG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQSG125L8Y1B"]
["Space cooling","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","693","652","875","875","875"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Space cooling","SEER","","","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","B","A","B","B","B"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A","A","A","A"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]