{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B","FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B","FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.8","5.3"]
["","Nom.","","kW","2.4 (2)","3.4 (2)","5.0 (2)"]
["Lidhjet e tubacioneve","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","9.5","9.5","12.7"]
["","Drain","OD","mm","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","323","530","825"]
["","EER","","","3.72 (1)","3.21 (1)","3.03 (1)"]
["","COP","","","3.90 (1)","3.39 (1)","3.10 (1)"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","B"]
["","","Ngrohje","","A","C","D"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","3.2 (3)","4.0 (3)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","5.0","6.0"]
["Shënime","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m"]
["","","","","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m"]
["","","","","(4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(4) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]