{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","35","35","38"]
["","","Mesatar","dBA","33","33","36"]
["","","I ulët","dBA","27","27","30"]
["","Ftohje","Mesatar","dBA","33","33","35"]
["","","I ulët","dBA","27","27","30"]
["","","I lartë","dBA","35","35","38"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","1","1","1"]
["","Manual përdorimi","","","1","1","1"]
["","Izolues për rakorderi","","","1","1","1"]
["","Tampon izolues","","","1","1","1"]
["","Metal mbërthimi","","","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","8","8","8"]
["","Material izolues","","","2","2","2"]
["","Mbërthyes","","","6","6","6"]
["","Pllakë fiksimi për rondelën","","","4","4","4"]
["","Vida për flanxhat e tubave","","","1","1","1"]
["","Filtër ajri","","","1","1","1"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Kullimi","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Power input","Ftohje","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Ngrohje","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Ftohje","","dBA","53","53","56"]
["","Ngrohje","","dBA","53","53","56"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","750","750","1,150"]
["","","Thellësia","mm","620","620","620"]
["","","Lartësia","mm","200","200","200"]
["Pesha","Njësia","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","(1) - Zhurma e funksionimit bazohet në hyrjen e anës së pasme të përthithjes dhe ESP 40Pa Zhurma e funksionimit për hyrjen e anës së poshtme të përthithjes: (zhurma e funksionimit për hyrjen e anës së pasme të përthithjes) +5dB. Megjithatë, kur kryhet instalimi në të cilën bie ESP-ja, ngrihet 5dB ose më tepër","(1) - Zhurma e funksionimit bazohet në hyrjen e anës së pasme të përthithjes dhe ESP 40Pa Zhurma e funksionimit për hyrjen e anës së poshtme të përthithjes: (zhurma e funksionimit për hyrjen e anës së pasme të përthithjes) +5dB. Megjithatë, kur kryhet instalimi në të cilën bie ESP-ja, ngrihet 5dB ose më tepër","(1) - Zhurma e funksionimit bazohet në hyrjen e anës së pasme të përthithjes dhe ESP 40Pa Zhurma e funksionimit për hyrjen e anës së poshtme të përthithjes: (zhurma e funksionimit për hyrjen e anës së pasme të përthithjes) +5dB. Megjithatë, kur kryhet instalimi në të cilën bie ESP-ja, ngrihet 5dB ose më tepër"]
["","","","","(2) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.","(2) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.","(2) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur."]