{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-B / RXF-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20B5V1B / RXF20B5V1B","FTXF25B5V1B / RXF25B5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20B5V1B","RXF25B5V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.0"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.00"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","3.94","3.30"]
["","COP","","","4.19","4.01"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","2.00","2.50"]
["","SEER","","","6.15","6.22"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","114","141"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","2.20","2.40"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.06"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","1.99","2.10"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","751","827"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]