{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF71F2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71F2V1B / RXF71A5V1B"]
["Njësia e jashtme","","","","RXF71A2V1B","RXF71A5V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","7.1","7.1"]
["","Maks.","","kW","7.3","7.3"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","8.2","8.2"]
["","Maks.","","kW","9","9"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","2.56","2.56"]
["","COP","","","3.15","3.15"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","1387","1387"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","E","E"]
["","","Ngrohje","","D","D"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","7.1","7.1"]
["","SEER","","","5.15","5.15"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","483","483"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.2","6.2"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","5.02","5.02"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2278","2278"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]