{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B / RXP35M5V1B","FTXP50M2V1B / RXP50M2V1B","FTXP50M2V1B / RXP50M5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60M5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60M2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71M2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71M5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B","RXP50M2V1B","RXP50M5V1B","RXP60M5V1B","RXP60M2V1B","RXP71M2V1B","RXP71M5V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.3","1.3","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","","5.0","5.0","6.0","6.0","7.1","7.1"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.0","","6.0","6.0","7.0","7.0","7.3","7.3"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","1.30","1.30","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","","6.0","6.0","7.0","7.0","8.2","8.2"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.00","","7.7","7.7","8.0","8.0","9.0","9.0"]
["Efikasiteti nominal","Annual energy consumption","","kWh","249","326","","693","693","912","912","1,345","1,345"]
["","COP","","","4.77","4.36","","3.80","3.80","3.63","3.63","3.19","3.19"]
["","EER","","","4.02","3.83","","3.61","3.61","3.29","3.29","2.64","2.64"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","","","1.3"]
["","Nom.","","kW","","","3.50"]
["","Maks.","","kW","","","4.0"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","","4.00"]
["","Maks.","","kW","","","4.80"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","","","3.49"]
["","COP","","","","","4.02"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","","A"]
["","","Ngrohje","","","","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","3.50"]
["","SEER","","","","","6.62"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","186"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","2.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.64"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","","","2.33"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","845"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","","","A+++ ~ D"]