{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8V3B","FUQ100CVEB / RQ100B8V3B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","7.1 (3)","10 (3)"]
["Efikasiteti nominal","Annual energy consumption","","kWh","1,350","1,915"]
["","EER","","","2.63","2.61"]
["","COP","","","3.16","3.13"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","D","D"]
["","","Ngrohje","","D","D"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.20 (4)"]
["Shënime","","","","(1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)","(1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)"]
["","","","","(2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).","(2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale)."]
["","","","","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m"]
["","","","","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(5) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, përkatësisht EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetëm me një furnizues me Zsys (rezistenca e sistemit) ≤ Zmax","(5) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, përkatësisht EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetëm me një furnizues me Zsys (rezistenca e sistemit) ≤ Zmax"]
["","","","","(6) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.","(6) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A."]
["","","","","(7) - impedancë sistemi","(7) - impedancë sistemi"]
["","","","","(8) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(8) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë"]
["","","","","(9) - Energjia e qarkut të shkurtër","(9) - Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","(10) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(10) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]