{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","I ulët","dBA","35","39","40"]
["","Ftohje","I ulët","dBA","35","39","40"]
["","","I lartë","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Manual përdorimi","","","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi"]
["","Deklaratë konformiteti","","","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti"]
["","Zorrë kullimi","","","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi"]
["","Metal mbërthimi","","","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi"]
["","Rondele për varëset","","","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset"]
["","Mbërthyes","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["","Fashetë guarnicion","","","Fashetë guarnicion","Fashetë guarnicion","Fashetë guarnicion"]
["","Izolim bashkues dhe material hermetizues","","","Izolim bashkues dhe material hermetizues","Izolim bashkues dhe material hermetizues","Izolim bashkues dhe material hermetizues"]
["","Bërryl","","","Bërryl","Bërryl","Bërryl"]
["","Model instalimi","","","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi"]
["","Material bllokues","","","Material bllokues","Material bllokues","Material bllokues"]
["","Tub në formë L-je","","","Tub në formë L-je","Tub në formë L-je","Tub në formë L-je"]
["","Vida","","","Vida","Vida","Vida"]
["","Pëlhurë e pathurur","","","Pëlhurë e pathurur","Pëlhurë e pathurur","Pëlhurë e pathurur"]
["Sistemet e kontrollit","Telekomandë me tela","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Sound power level","Ftohje","","dBA","59","64","65"]
["","Ngrohje","","dBA","59","64","65"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","950","950","950"]
["","","Thellësia","mm","950","950","950"]
["","","Lartësia","mm","198","198","198"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","Rrëshirë","Rrëshirë","Rrëshirë"]
["","Ngjyra","","","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët"]
["Pesha","Njësia","","kg","25","26","26"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]