{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA71AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA100AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA125AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","6.23","6.23","5.61","5.61","5.61","5.61","5.89"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","232.61"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","383","383","593","593","749","749","1,365"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A++","A+","A+","A+","A+"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.33","6.33","11.30","11.30","11.30","11.30","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.20","3.87","3.87","3.88"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,189","2,189","3,767","3,767","4,088","4,088","4,132"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","152.39"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","1,009","","1,247","1,869"]
["","EER","","","3.37","3.37","3.81","3.81","3.21","3.21","2.79"]
["","COP","","","","3.64","","4.14","3.70","","3.61"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","A","","A","A"]
["","","Ngrohje","","","A","","A","A"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","7.50","","10.80","13.50","","15.50"]
["Shënime","","","","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]