{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","I ulët","dBA","38","44","46","48"]
["","Ftohje","I ulët","dBA","38","44","46","48"]
["","","I lartë","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi"]
["","Manual instalimi","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Mbajtëse për instalimin","","","Mbajtëse për instalimin","Mbajtëse për instalimin","Mbajtëse për instalimin","Mbajtëse për instalimin"]
["","Guarnicion gome për vrimat","","","Guarnicion gome për vrimat","Guarnicion gome për vrimat","Guarnicion gome për vrimat","Guarnicion gome për vrimat"]
["","Bokull","","","Bokull","Bokull","Bokull","Bokull"]
["","Izolues për rakorderi","","","Izolues për rakorderi","Izolues për rakorderi","Izolues për rakorderi","Izolues për rakorderi"]
["","Mbulesa","","","Mbulesa","Mbulesa","Mbulesa","Mbulesa"]
["","Mbërthyes","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["","Vida","","","Vida","Vida","Vida","Vida"]
["","Model instalimi","","","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi"]
["","Material i papërshkueshëm nga kondensimi","","","Material i papërshkueshëm nga kondensimi","Material i papërshkueshëm nga kondensimi","Material i papërshkueshëm nga kondensimi","Material i papërshkueshëm nga kondensimi"]
["","Telat e telekomandimit","","","Telat e telekomandimit","Telat e telekomandimit","Telat e telekomandimit","Telat e telekomandimit"]
["Sisteme kontrolli","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Lidhjet e tubacioneve","Liquid","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Ngrohje","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","55","62","63","65"]
["","Ngrohje","","dBA","55","62","63","65"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","600","600","600","600"]
["","","Thellësia","mm","270","350","350","350"]
["","","Lartësia","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Casing","Ngjyra","","","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët"]
["Pesha","Njësia","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]