{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25B2V1B / RXM25A5V1B9","FVXM35B2V1B / RXM35A5V1B9","FVXM50B2V1B / RXM50A5V1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Maks.","","kW","3.5","4","5.8"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","1.3","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","3.4","4.5","5.8"]
["","Maks.","","kW","4.7","5.8","8.1"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","4.63","4.23","3.81"]
["","COP","","","4.55","3.92","3.81"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","259","402","656"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+++","A++","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","8.64","8.19","7.3"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","97","145","240"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A++","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","2.3","2.8","4.1"]
["","SCOP/A","","","4.7","4.68","4.31"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","1.91","2.12","3.56"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","686","837","1330"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Shënime","","","","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]