{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5TV1B","FWC07B5TV1B","FWC08B5TV1B","FWC09B5TV1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","I ulët","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","I lartë","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","1","1","1","1"]
["","Udhëzues instalimi","","","","1","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","","1","1","1","1"]
["","Fashetë metalike për zorrën kulluese","","","","1","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","","8","8","8","8"]
["","Vida","","","","4","4","4","4"]
["","Unazë hermetizuese","","","","2","2","2","2"]
["","Izolimi","","","","4","4","4","4"]
["Niveli total i fuqisë së zhurmës","I ulët","","","dBA","31.0","33.0","36.0","40.0"]
["","I lartë","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Qarkullimi i ujit","Rënia e presionit të ujit","Ngrohje","I lartë","kPa","17","22","29","37"]
["","","Ftohje","I lartë","kPa","15","18","24","30"]
["Lidhjet e tubacioneve","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)","VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)","VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)","VP25 (Dia. i jashtëm 32, dia. i brendshëm 25)"]
["","Uji","","Hyrja","","3/4\" BSP (filetim femër)","3/4\" BSP (filetim femër)","3/4\" BSP (filetim femër)","3/4\" BSP (filetim femër)"]
["","","","Dalja","","3/4\" BSP (filetim femër)","3/4\" BSP (filetim femër)","3/4\" BSP (filetim femër)","3/4\" BSP (filetim femër)"]
["Fuqia në hyrje","I lartë","","","kW","0.045","0.054","0.077","0.107"]
["","I ulët","","","kW","0.034","0.037","0.039","0.045"]
["Temperatura e lejuar e ujit","Ngrohje","","Maks.","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["","","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Ftohje","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Maks.","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","840","840","840","840"]
["","","","Thellësia","mm","840","840","840","840"]
["","","","Lartësia","mm","288","288","288","288"]
["Pesha","Njësia","","","kg","26","26","26","26"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","","I ulët","m³/h","720","834","888","1,044"]
["","","","I lartë","m³/h","1,068","1,236","1,518","1,776"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C"]
["","","","","","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C"]
["","","","","","(4) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","(4) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","(4) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","(4) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë"]