{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":14,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20AVEB","FXFQ25AVEB","FXFQ32AVEB","FXFQ40AVEB","FXFQ50AVEB","FXFQ63AVEB","FXFQ80AVEB","FXFQ100AVEB","FXFQ125AVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","At high fan speed","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","At low fan speed","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","At medium fan speed","dBA","","","","","","33.0"]
["","Ftohje","","At low fan speed","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","At high fan speed","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","At medium fan speed","dBA","","","","","","33.0"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual instalimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vida","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Udhëzues instalimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolues për rakorderi","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tamponë izolues","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Gominë izoluese kullimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mbërthyes","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Antipiretik","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","At high fan speed","kW","","","","","","7.10"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Paneli dekorues 4","Dimensionet","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Lartësia","mm","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modeli","","","","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Pesha","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","At high fan speed","dBA","","","","","","53"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Thellësia","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Lartësia","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["Veshja e jashtme","Material","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Pesha","Njësia","","","kg","19","19","19","20","21","21","24","24","26"]
["Paneli i dekorimit","Pesha","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","130","130","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["Kapaciteti ngrohës","Total capacity","","At high fan speed","kW","","","","","","8.0"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Name","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(3) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A"]
["","","","","","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["","","","","","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(11) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër."]
["","","","","","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(13) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB","(14) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jashtme: 48°CDB"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","","","","","","0.06"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","","","","","","0.06"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","At high fan speed","m³/min","","","","","","16.5"]
["","","","At low fan speed","m³/min","","","","","","10.5"]
["Antipiretik","GWP","","","","","","","","","2,087.5"]
["Paneli dekorues 2","Modeli","","","","","","","","","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik"]
["","Ngjyra","","","","","","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","","","","","","130"]
["","","","Gjerësia","mm","","","","","","950"]
["","","","Thellësia","mm","","","","","","950"]
["","Pesha","","","kg","","","","","","10.3"]
["Paneli dekorues 3","Modeli","","","","","","","","","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë"]
["","Ngjyra","","","","","","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","","","","","","50"]
["","","","Gjerësia","mm","","","","","","950"]
["","","","Thellësia","mm","","","","","","950"]
["","Pesha","","","kg","","","","","","5.4"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","","","","","","Rrjetë rrëshire"]
["Rryma - 50Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","","","","","","16"]