{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUQ71AVEB","FXUQ71AVEB9","FXUQ100AVEB","FXUQ100AVEB9"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","Ftohje","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi"]
["","Manual instalimi","","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Deklaratë konformiteti","","","","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti"]
["","Zorrë kullimi","","","","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi"]
["","Metal mbërthimi","","","","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi"]
["","Rondele për varëset","","","","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset"]
["","Mbërthyes","","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["","Fashetë guarnicion","","","","Fashetë guarnicion","Fashetë guarnicion","Fashetë guarnicion","Fashetë guarnicion"]
["","Material izolues bashkues","","","","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues"]
["","Material izolues","","","","Material izolues","Material izolues","Material izolues","Material izolues"]
["","Bërryl","","","","Bërryl","Bërryl","Bërryl","Bërryl"]
["","Model instalimi","","","","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi"]
["","Material bllokues","","","","Material bllokues","Material bllokues","Material bllokues","Material bllokues"]
["","Tub në formë L-je","","","","Tub në formë L-je","Tub në formë L-je","Tub në formë L-je","Tub në formë L-je"]
["","Vida","","","","Vida","Vida","Vida","Vida"]
["","Pëlhurë e pathurur","","","","Pëlhurë e pathurur","Pëlhurë e pathurur","Pëlhurë e pathurur","Pëlhurë e pathurur"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.090","0.090","0.200","0.200"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.073","0.073","0.179","0.179"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Kullimi","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Sound power level","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","58","58","65","65"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut","Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut","Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut","Rrjetë rrëshire rezistente ndaj mykut"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950"]
["","","","Lartësia","mm","198","198","198","198"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Rrëshirë","Rrëshirë","Rrëshirë","Rrëshirë"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët"]
["Pesha","Njësia","","","kg","26","26","27","27"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","16","16","16","16"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Shënime","","","","","(1) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(1) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(1) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(1) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(2) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(2) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(2) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(2) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(3) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(3) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA"]
["","","","","","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(5) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(5) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(5) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A"]
["","","","","","(6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(6) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]