{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Gri metalike","Gri metalike"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","705","705"]
["","","","Gjerësia","mm","600","600"]
["","","","Thellësia","mm","695","695"]
["Pesha","Njësia","","","kg","92","147"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-134a","R-134a"]
["","Mbushja","","","kg","2","2.6"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80.0","80.0"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","1~","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","380-415"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","20","16"]
["Shënime","","","","","(1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB","(1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; kushtet e ambientit: 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(2) - Për ujë Dt 5°C","(2) - Për ujë Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C","(3) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70°C; LW 80°C","(4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70°C; LW 80°C"]
["","","","","","(5) - Rregullimi në vend","(5) - Rregullimi në vend"]
["","","","","","(6) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax","(6) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax"]
["","","","","","(7) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.","(7) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A."]
["","","","","","(8) - Zsys: impedancë sistemi","(8) - Zsys: impedancë sistemi"]
["","","","","","(9) - Energjia e qarkut të shkurtër","(9) - Energjia e qarkut të shkurtër"]