{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXY-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","HXY080A8V1BF","HXY125A8V1BF","HXY080A8V1B (Archived)","HXY125A8V1B (Archived)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","dBA","31 (4)","31 (4)","31 (4)","31 (4)"]
["Antipiretik","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensionet","Unit","Gjerësia","mm","480","480","480","480"]
["","","Thellësia","mm","344","344","344","344"]
["","","Lartësia","mm","890","890","890","890"]
["Casing","Material","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["","Ngjyra","","","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë"]
["PED","Category","","","Art3§3, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC","Art3§3, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC","Art3§3, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC","Art3§3, Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC"]
["Pesha","Njësia","","kg","44.0","44.0","44.0","44.0"]
["Lidhjet e telave","Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit","Sasia","","2","2","2","2"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Rryma","Recommended fuses","","A","6~16","6~16","6~16","6~16"]
["Shënime","","","","(1) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)"]
["","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","(3) - Cilësimi i çelësit të qarkullimit","(3) - Cilësimi i çelësit të qarkullimit","(3) - Cilësimi i çelësit të qarkullimit","(3) - Cilësimi i çelësit të qarkullimit"]
["","","","","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik."]
["","","","","(5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]