{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRMEQ-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRMEQ3BY1","LRMEQ4BY1"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Masat e përgjithshme të sigurisë","","","","Masat e përgjithshme të sigurisë","Masat e përgjithshme të sigurisë"]
["","Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F","","","","Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F","Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F"]
["","Komplet tubacioni ndihmës","","","","Komplet tubacioni ndihmës","Komplet tubacioni ndihmës"]
["","Etiketë e heqshme për gazet F","","","","Etiketë e heqshme për gazet F","Etiketë e heqshme për gazet F"]
["","fisha e produkteve ecodesign","","","","fisha e produkteve ecodesign","fisha e produkteve ecodesign"]
["Kapaciteti frigoriferik","Temperaturë mesatare","","Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-Nom.-=-kW","kW","5.90 (1)","8.40 (1)"]
["Pesha","Njësia","","","kg","126","126"]
["Agjenti ftohës","Charge","","","TCO2Eq","9.39","9.39"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","4.50","4.50"]
["","Lloji","","","","R-410A","R-410A"]
["Motori i ventilatorit","Dalja","","","W","70","70"]
["","Transmetimi","","","","Transmetim direkt","Transmetim direkt"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë","Lloji","","","","Bobinë me fletë të kryqëzuara","Bobinë me fletë të kryqëzuara"]
["Fuqia në hyrje","Temperaturë mesatare","","Power input-=-Medium temperature-=-Nom.-=-kW","kW","2.53 (1)","3.65 (1)"]
["COP","Medium temperature","","COP-=-Medium temperature-=-Nom.","","2.33 (1)","2.30 (1)"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","900","900"]
["","","","Thellësia","mm","320","320"]
["","","","Lartësia","mm","1,345","1,345"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë Daikin","E bardhë Daikin"]
["Ventilatori","Lloji","","","","Helikë","Helikë"]
["","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","Nom.","m³/min","106","106"]
["","Sasia","","","","2","2"]
["Power supply","Faza","","","","3N~","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temperatura e avullimit -10℃; temperatura e jashtme 32°C; thithje SH10°C","(1) - Ftohje: temperatura e avullimit -10℃; temperatura e jashtme 32°C; thithje SH10°C"]
["","","","","","(2) - Të dhënat e presionit të zhurmës: matur në 1m përpara njësisë, në 1.5m lartësi","(2) - Të dhënat e presionit të zhurmës: matur në 1m përpara njësisë, në 1.5m lartësi"]
["","","","","","(3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(3) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]