{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","","1"]
["","Manual përdorimi","","","","1"]
["","Tuba për lidhjen","","","","1"]
["","Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F","","","","1"]
["","Etiketa e ngarkesës së ftohësit","","","","1"]
["","Etiketa në shumë gjuhë për gazet e fluoruara të efektit serë","","","","1"]
["Pesha","Njësia","","","kg","370"]
["Agjenti ftohës","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Mbushja","","","kg","11.5"]
["","Lloji","","","","R-410A"]
["Motori i ventilatorit","Dalja","","","W","750"]
["","Transmetimi","","","","Transmetim direkt"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë","Type","","","","Bobinë me fletë të kryqëzuara"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","1,240"]
["","","","Thellësia","mm","765"]
["","","","Lartësia","mm","1,680"]
["Veshja e jashtme","Colour","","","","E bardhë fildishi"]
["Ventilatori","Type","","","","Ventilatori i helikës"]
["","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","Nom.","m³/min","230"]
["","Sasia","","","","2"]
["Power supply","Faza","","","","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415"]
["Shënime","","","","","(1) - Modaliteti kryesor i ftohjes: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 32°CDB; gjatësia e tubacioneve: 7,5m; ndryshimi i nivelit: 0m"]
["","","","","","(2) - Modaliteti kryesor i ftohjes: temperatura e avullimit -10°C; temp. e jashtme 32°CDB; Thithja SH: 10°C"]
["","","","","","(3) - Modaliteti 100% i rikuperimit të nxehtësisë: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB; ngarkesa e ftohjes 18kW; gjatësia e tubacioneve: 7,5m; ndryshimi i nivelit: 0m"]
["","","","","","(4) - Temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes (ana e ftohjes): -10°C (nën kushte të ftohta); kapaciteti i lidhjes për kondicionerin e brendshëm: 10HP, kur rikuperimi i nxehtësisë është 100%"]
["","","","","","(5) - Kompresori 1"]
["","","","","","(6) - Kompresori 2"]
["","","","","","(7) - Kompresori 3"]
["","","","","","(8) - Ngarkimi i njësisë në fabrikë"]
["","","","","","(9) - Instaloni kapësin e vajit 5m nga njësia e jashtme"]
["","","","","","(10) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","(11) - Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit"]
["","","","","","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]