{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Aksesore Standarde","Fasheta lidhëse për kabllot","","","","2","2","2","2"]
["","Manual instalimi","","","","1","1","1","1"]
["Antipiretik","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Mbushja","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gjatësia e tubacioneve","Maks.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Sistemi","Pa ngarkesë","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekuivalent","m","75","100","100","100"]
["","Gazi","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Mbushje shtesë me agjent ftohës","","","kg/m","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompresori","Type","","","","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht"]
["Dimensionet","Unit","","Gjerësia","mm","940","940","940","940"]
["","","","Thellësia","mm","320","320","320","320"]
["","","","Lartësia","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Weight","Njësia","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["","","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard","(2) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard","(2) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard","(2) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard"]
["","","","","","(3) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard","(3) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard","(3) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard","(3) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard"]
["","","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]