{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Aksesore Standarde","Fasheta lidhëse për kabllot","","","","","2","2","2"]
["","Manual instalimi","","","","","1","1","1"]
["","Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F","","","","","1","1","1"]
["","Masat e përgjithshme të sigurisë","","","","","1","1","1"]
["","Etiketa e energjisë LOT10","","","","","1","1","1"]
["Antipiretik","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Ngarkesa","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Lloji","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gjatësia e tubacioneve","Maks.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Sistemi","Pa ngarkesë","m","","40","40","40"]
["","","","Ekuivalent","m","","100","100","100"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Mbushje shtesë me agjent ftohës","","","kg/m","","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit"]
["Sound power level","Ftohje","","","dBA","","66","69","70"]
["","Ngrohje","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompresori","Lloji","","","","","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","","940","940","940"]
["","","","Thellësia","mm","","320","320","320"]
["","","","Lartësia","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Faza","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Shënime","","","","","","(1) - Sipas ENER Lot 21","(1) - Sipas ENER Lot 21","(1) - Sipas ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(2) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(2) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë."]
["","","","","","","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","","","(4) - Standard teknik evropian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16 A për fazë.","(4) - Standard teknik evropian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16 A për fazë.","(4) - Standard teknik evropian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16 A për fazë."]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","990"]
["","","","Gjerësia","mm","940"]
["","","","Thellësia","mm","320"]
["Pesha","Njësia","","","kg","70"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52"]
["","Ngrohje","Ambienti","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18.0"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","65"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","46"]
["","Ngrohje","","Nom.","dBA","49"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32"]
["","Mbushja","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","1.99"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9"]
["","Gjatësia e tubacioneve","Maks.","OU - IU","m","55"]
["","","Sistemi","Ekuivalent","m","75"]
["","","","Pa ngarkesë","m","40"]
["","Mbushje shtesë me agjent ftohës","","","kg/m","Shihni manualin e instalimit"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","16"]