{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","I ulët","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Ftohje","I ulët","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","I lartë","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Manual përdorimi","","","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi"]
["","Deklaratë konformiteti","","","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti","Deklaratë konformiteti"]
["","Zorrë kullimi","","","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi"]
["","Metal mbërthimi","","","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi","Metal mbërthimi"]
["","Rondele për varëset","","","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset"]
["","Mbërthyes","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["","Model instalimi","","","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi","Model instalimi"]
["","Material izolues bashkues","","","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues","Material izolues bashkues"]
["","Material izolues","","","Material izolues","Material izolues","Material izolues","Material izolues","Material izolues","Material izolues","Material izolues"]
["","Izolator prej rezine","","","Izolator prej rezine","Izolator prej rezine","Izolator prej rezine","Izolator prej rezine","Izolator prej rezine","Izolator prej rezine","Izolator prej rezine"]
["","Fiksuese për lidhjen me tela","","","Fiksuese për lidhjen me tela","Fiksuese për lidhjen me tela","Fiksuese për lidhjen me tela","Fiksuese për lidhjen me tela","Fiksuese për lidhjen me tela","Fiksuese për lidhjen me tela","Fiksuese për lidhjen me tela"]
["","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","","","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela","Vida për fiksuesen e lidhjes me tela"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Lidhjet e tubacioneve","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Ngrohje","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimensionet","Unit","Gjerësia","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Thellësia","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Lartësia","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Casing","Material","","","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike","Rezinë, fletë metalike"]
["","Ngjyra","","","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët","E bardhë e freskët"]
["Pesha","Njësia","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]